#### 标定电容零点、满点

使能写Flash。

将传感器液位调到零点，等电容值稳定后标定电容零点值；将传感器液位调到满点，等电容值稳定后标定电容满点值。

#### 修改零点、满点对应的DAC零点值、满点值。

电容DA标定打开。

标定完电容的零点和满点后，调节传感器液位直到输出 0 V，标定DA零点值；调节传感器液位直到输出 10 V，标定DA满点值

电容DA标定关闭。

失能写Flash。